;*****************************************************************************
;*
;*  L1CE60x86.INF  -   Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
;*  Copyright 2004-, Atheros Co., Ltd.
;*
;*  Created on 01/04/2008 by Yu Hao
;*  INF File for NDIS6.0 Miniport Driver for Windows Vista x86 
;*
;*****************************************************************************
[Version]
Signature   = "$Windows NT$"
Class       = Net
ClassGUID   = {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider    = %ATHR%
CatalogFile = L1C60x86.cat
DriverVer   = 12/04/2008,1.0.1.6

[Manufacturer]
%ATHR% = Atheros, NTx86.6.0

[ControlFlags]

ExcludeFromSelect	= *


[Atheros.NTx86.6.0]
; DisplayName           Section         DeviceID
; -----------           -------	        --------
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066                         ; L2C
%ATHR.L2C%   =          L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_10661969&REV_C0  ; 

%ATHR.L2C%   =          L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_83041043&REV_C0  ; ASUS
%ATHR.L2C%   =          L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_838A1043&REV_C0  ; EEEPC

%ATHR.L2C%   =          L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_E0001458&REV_C0  ; GIGABYTE

%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_01281025&REV_C0  ; KAVH0
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_019C1025&REV_C0  ; KAV10
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02101025&REV_C0  ; KAWH0
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02111025&REV_C0  ; KBWH0
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02121025&REV_C0  ; KAWF0
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02131025&REV_C0  ; KAWG0
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02141025&REV_C0  ; HM40-MV
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02151025&REV_C0  ; HM40-YK
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02161025&REV_C0  ; HM20-YK
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_019D1025&REV_C0  ; 
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_022E1025&REV_C0  ; KAW10
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_022F1025&REV_C0  ; KAV50
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02301025&REV_C0  ; KAV60
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02411025&REV_C0  ; KAV80
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02431025&REV_C0  ; KAVA0

%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_308F103C&REV_C0  ; BIXBY

%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_022C1025&REV_C0  ; ZG8
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_FF501179&REV_C0  ; TZ2
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_0790152D&REV_C0  ; IN1
%ATHR.L2C%   =       	L2C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1066&SUBSYS_02441025&REV_C0  ; ZA3

%ATHR.L1C%   =       	L1C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1067                         ; L1C
%ATHR.L1C%   =       	L1C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_10671969&REV_C0

%ATHR.L1C%   =          L1C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_83041043&REV_C0  ; ASUS
%ATHR.L1C%   =          L1C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_18201043&REV_C0  ; ASUS

%ATHR.L1C%   =          L1C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_E0001458&REV_C0  ; GIGABYTE

%ATHR.L1C%   =       	L1C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_FF501179&REV_C0  ; TZ2

%ATHR.L1C%   =       	L1C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_02291025&REV_C0  ; JM31
%ATHR.L1C%   =       	L1C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_02381025&REV_C0  ; SJM31

%ATHR.L1C%   =       	L1C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_01671025&REV_C0  ; KAL90
%ATHR.L1C%   =       	L1C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_021B1025&REV_C0  ; KBLG0

%ATHR.L1C%   =       	L1C.ndi,        PCI\VEN_1969&DEV_1067&SUBSYS_021E1025&REV_C0  ; ZK6

[L1C.ndi]
Characteristics = 0x84
BusType         = 5              ;PCI
AddReg          = L1c.reg, L1c.params, Common.params
CopyFiles       = L1C.CopyFiles
*IfType         = 6		; IF_TYPE_ETHERNET_CSMACD 
*MediaType      = 0		; NdisMedium802_3
*PhysicalMediaType = 14		; NdisPhysicalMedium802_3

[L1C.ndi.HW]
Include = machine.inf
Needs = PciASPMOptOut
Addreg = Msi.Addreg

[L1C.ndi.Services]
AddService = L1C, 2, L1C.Service, L1C.EventLog

;-----------------------------------------------------------------------------

[L2C.ndi]
Characteristics = 0x84
BusType         = 5				 ;PCI
AddReg          = L1C.reg, Common.params
CopyFiles       = L1C.CopyFiles
*IfType         = 6		; IF_TYPE_ETHERNET_CSMACD 
*MediaType      = 0		; NdisMedium802_3
*PhysicalMediaType = 14		; NdisPhysicalMedium802_3

[L2C.ndi.HW]
Include = machine.inf
Needs = PciASPMOptOut
Addreg = Msi.Addreg

[L2C.ndi.Services]
AddService = L1C, 2, L1C.Service, L1C.EventLog

;-----------------------------------------------------------------------------
; L1C  specific
;
[L1C.reg]
HKR, Ndi, HelpText,, %HelpText%
HKR, Ndi, Service,    0, "L1C"
; use ndis5 as the upper bound because NT supports it
HKR, Ndi\Interfaces, UpperRange, 0, "ndis5"
HKR, Ndi\Interfaces, LowerRange, 0, "ethernet"

[Msi.Addreg]
HKR, "Interrupt Management", 0x00000010 
HKR, "Interrupt Management\MessageSignaledInterruptProperties", 0x00000010
HKR, "Interrupt Management\MessageSignaledInterruptProperties", MSISupported, 0x00010001, 0
HKR, "Interrupt Management\MessageSignaledInterruptProperties", MessageNumberLimit, 0x00010001, 1

[L1C.Service]
DisplayName     = %L1C.Service.DispName%
ServiceType     = 1 ;%SERVICE_KERNEL_DRIVER%
StartType       = 3 ;%SERVICE_DEMAND_START%
ErrorControl    = 1 ;%SERVICE_ERROR_NORMAL%
ServiceBinary   = %12%\L1C60x86.sys
LoadOrderGroup  = NDIS

[L1C.EventLog]
AddReg = L1C.AddEventLog.reg

[L1C.AddEventLog.reg]
HKR,, EventMessageFile,	0x00020000, "%%SystemRoot%%\System32\Drivers\L1C60x86.sys"
HKR,, TypesSupported,	0x00010001, 7

[L1C.params]
HKR, Ndi\Params\*JumboPacket,        		ParamDesc,  	0,      %JumboFrame%
HKR, Ndi\Params\*JumboPacket,        		default,    	0,      "1514"
HKR, Ndi\Params\*JumboPacket,        		type,       	0,      "enum"
HKR, Ndi\Params\*JumboPacket\enum,   		"1514",     	0,      %Disabled%
HKR, Ndi\Params\*JumboPacket\enum,   		"2048",     	0,      %2KBMTU%
HKR, Ndi\Params\*JumboPacket\enum,   		"3072",     	0,      %3KBMTU%
HKR, Ndi\Params\*JumboPacket\enum,   		"4096",     	0,      %4KBMTU%
HKR, Ndi\Params\*JumboPacket\enum,   		"5120",     	0,      %5KBMTU%
HKR, Ndi\Params\*JumboPacket\enum,   		"6144",     	0,      %6KBMTU%
HKR, Ndi\Params\*JumboPacket\enum,   		"7168",     	0,      %7KBMTU%
HKR, Ndi\params\*JumboPacket\enum,   		"8192",     	0, 	%8KBMTU%
HKR, Ndi\params\*JumboPacket\enum,   		"9216",     	0, 	%9KBMTU%

HKR, Ndi\Params\RSS,				ParamDesc,	0,	%RSS%
HKR, Ndi\Params\RSS,				Type,		0,	"enum"
HKR, Ndi\Params\RSS\enum,			1,		0,	%Enabled%
HKR, Ndi\Params\RSS\enum,			0,		0,	%Disabled%
HKR, Ndi\Params\RSS,				Default,	0,	"0"

;-----------------------------------------------------------------------------
;
[Common.params]
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,			ParamDesc,	0,	%MaxIrq%
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,			Type,		0,	"int"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,			Base,		0,	"10"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,			Min,		0,	"1000"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,			Max,		0,	"30000"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,			Step,		0,	"500"
HKR, Ndi\Params\MaxInterrupt,			Default,	0,	"5000"

HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex,			ParamDesc,	0,	%SpeedDuplex%
HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex,			Type,		0,	"enum"
HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex,			Default,	0,	"0"
HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex\enum, 		"0",		0,	%Auto%
HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex\enum, 		"1",		0,	%10MHD%
HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex\enum, 		"2",		0,	%10MFD%
HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex\enum, 		"3",		0,	%100MHD%
HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex\enum, 		"4",		0,	%100MFD%

HKR, Ndi\Params\*ReceiveBuffers,		ParamDesc,	0,      %ReceiveBuffers%
HKR, Ndi\Params\*ReceiveBuffers,		Type,		0,      "int"
HKR, Ndi\Params\*ReceiveBuffers,		Base,		0,      "10"
HKR, Ndi\Params\*ReceiveBuffers,		Min,		0,      "256"
HKR, Ndi\Params\*ReceiveBuffers,		Max,		0,      "512"
HKR, Ndi\Params\*ReceiveBuffers,		Step,		0,      "128"
HKR, Ndi\Params\*ReceiveBuffers,		Default,	0,      "256"

HKR, Ndi\Params\*TransmitBuffers,		ParamDesc,	0,      %TransmitBuffers%
HKR, Ndi\Params\*TransmitBuffers,		Type,		0,      "int"
HKR, Ndi\Params\*TransmitBuffers,		Base,		0,      "10"
HKR, Ndi\Params\*TransmitBuffers,		Min,		0,      "256"
HKR, Ndi\Params\*TransmitBuffers,		Max,		0,      "512"
HKR, Ndi\Params\*TransmitBuffers,		Step,		0,      "128"
HKR, Ndi\Params\*TransmitBuffers,		Default,	0,      "256"

HKR, Ndi\Params\ShutdownWake,			ParamDesc,	0,	%ShutDW%
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake,			Type,		0,	"enum"
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake\enum,		1,		0,	%Enabled%
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake\enum,		0,		0,	%Disabled%
HKR, Ndi\Params\ShutdownWake,			Default,	0,	"0"

HKR, Ndi\Params\*TCPChecksumOffloadIPv4,	ParamDesc,	0, 	%TCPChksumOffv4%
HKR, Ndi\Params\*TCPChecksumOffloadIPv4,	Type,		0, 	"enum"
HKR, Ndi\Params\*TCPChecksumOffloadIPv4\enum,	"3",		0, 	%TXRXEna%
HKR, Ndi\Params\*TCPChecksumOffloadIPv4\enum,	"2",		0, 	%RXEna%
HKR, Ndi\Params\*TCPChecksumOffloadIPv4\enum,	"1",		0, 	%TXEna%
HKR, Ndi\Params\*TCPChecksumOffloadIPv4\enum,	"0",		0, 	%Disabled%
HKR, Ndi\Params\*TCPChecksumOffloadIPv4,	Default,	0, 	"3"

HKR, Ndi\Params\*IPChecksumOffloadIPv4,		ParamDesc,	0, 	%IPChksumOffv4%
HKR, Ndi\Params\*IPChecksumOffloadIPv4,		Type,		0, 	"enum"
HKR, Ndi\Params\*IPChecksumOffloadIPv4\enum,	"3",		0, 	%TXRXEna%
HKR, Ndi\Params\*IPChecksumOffloadIPv4\enum,	"2",		0, 	%RXEna%
HKR, Ndi\Params\*IPChecksumOffloadIPv4\enum,	"1",		0, 	%TXEna%
HKR, Ndi\Params\*IPChecksumOffloadIPv4\enum,	"0",		0, 	%Disabled%
HKR, Ndi\Params\*IPChecksumOffloadIPv4,		Default,	0, 	"3"

HKR, Ndi\Params\*UDPChecksumOffloadIPv4,	ParamDesc,	0, 	%UDPChksumOffv4%
HKR, Ndi\Params\*UDPChecksumOffloadIPv4,	Type,		0, 	"enum"
HKR, Ndi\Params\*UDPChecksumOffloadIPv4\enum,	"3",		0, 	%TXRXEna%
HKR, Ndi\Params\*UDPChecksumOffloadIPv4\enum,	"2",		0, 	%RXEna%
HKR, Ndi\Params\*UDPChecksumOffloadIPv4\enum,	"1",		0, 	%TXEna%
HKR, Ndi\Params\*UDPChecksumOffloadIPv4\enum,	"0",		0, 	%Disabled%
HKR, Ndi\Params\*UDPChecksumOffloadIPv4,	Default,	0, 	"3"

HKR, Ndi\Params\*TCPChecksumOffloadIPv6,	ParamDesc,	0, 	%TCPChksumOffv6%
HKR, Ndi\Params\*TCPChecksumOffloadIPv6,	Type,		0, 	"enum"
HKR, Ndi\Params\*TCPChecksumOffloadIPv6\enum,	"3",		0, 	%TXRXEna%
HKR, Ndi\Params\*TCPChecksumOffloadIPv6\enum,	"2",		0, 	%RXEna%
HKR, Ndi\Params\*TCPChecksumOffloadIPv6\enum,	"1",		0, 	%TXEna%
HKR, Ndi\Params\*TCPChecksumOffloadIPv6\enum,	"0",		0, 	%Disabled%
HKR, Ndi\Params\*TCPChecksumOffloadIPv6,	Default,	0, 	"3"

HKR, Ndi\Params\*UDPChecksumOffloadIPv6,	ParamDesc,	0, 	%UDPChksumOffv6%
HKR, Ndi\Params\*UDPChecksumOffloadIPv6,	Type,		0, 	"enum"
HKR, Ndi\Params\*UDPChecksumOffloadIPv6\enum,	"3",		0, 	%TXRXEna%
HKR, Ndi\Params\*UDPChecksumOffloadIPv6\enum,	"2",		0, 	%RXEna%
HKR, Ndi\Params\*UDPChecksumOffloadIPv6\enum,	"1",		0, 	%TXEna%
HKR, Ndi\Params\*UDPChecksumOffloadIPv6\enum,	"0",		0, 	%Disabled%
HKR, Ndi\Params\*UDPChecksumOffloadIPv6,	Default,	0, 	"3"

HKR, Ndi\Params\*LsoV1IPv4,			ParamDesc,	0, 	%LSOv1IPv4%
HKR, Ndi\Params\*LsoV1IPv4,			Type,		0, 	"enum"
HKR, Ndi\Params\*LsoV1IPv4\enum,		"1",		0, 	%Enabled%
HKR, Ndi\Params\*LsoV1IPv4\enum,		"0",		0, 	%Disabled%
HKR, Ndi\Params\*LsoV1IPv4,			Default,	0, 	"1"

HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,			ParamDesc,	0, 	%NetAddress%
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,			Type,		0, 	"edit"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,			LimitText,	0, 	"12"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,			UpperCase,	0, 	"1"
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,			Default,	0, 	""
HKR, Ndi\Params\NetworkAddress,			Optional,	0, 	"1"

HKR, Ndi\Params\*InterruptModeration,		ParamDesc,	0, 	%IntMod%
HKR, Ndi\Params\*InterruptModeration,		Type,		0, 	"enum"
HKR, Ndi\Params\*InterruptModeration\enum,	"1",		0, 	%Enabled%
HKR, Ndi\Params\*InterruptModeration\enum,	"0",		0, 	%Disabled%
HKR, Ndi\Params\*InterruptModeration,		Default,	0, 	"1"

HKR, Ndi\Params\*FlowControl,			ParamDesc,	0, 	%FlowCtrl%
HKR, Ndi\Params\*FlowControl,			Type,		0, 	"enum"
HKR, Ndi\Params\*FlowControl\enum,		"3",		0, 	%TXRXEna%
HKR, Ndi\Params\*FlowControl\enum,		"0",		0, 	%Disabled%
HKR, Ndi\Params\*FlowControl,			Default,	0, 	"3"

HKR, Ndi\Params\WakeUpCapabilities,		ParamDesc,	0,  	 %WakeUpCapabilities%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapabilities,		Type,		0,  	 "enum"
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapabilities\enum, 	"0",		0,	 %None%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapabilities\enum, 	"1",		0,	 %LinkChange%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapabilities\enum, 	"2",		0,	 %MagicPacket%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapabilities\enum, 	"4",		0,	 %PatternMatch%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapabilities\enum, 	"6",		0,	 %MagicPacket_PatternMatch%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapabilities\enum, 	"7",		0,	 %All%
HKR, Ndi\Params\WakeUpCapabilities,		Default,	0,	 "6"

;-----------------------------------------------------------------------------
; DestinationDirs
;
[L1C.CopyFiles]
L1C60x86.sys,,,2

[SourceDisksNames]
;
; diskid = description[, [tagfile] [, <unused>, subdir]]
;
1 = %DriverDisk%,,,

[SourceDisksFiles]
;
; filename_on_source = diskID[, [subdir][, size]]
;
L1C60x86.sys = 1

[DestinationDirs]
L1C.CopyFiles     	= 12
DefaultDestDir       	= 11

[Strings]
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Jumbo Frame"
2KBMTU      		 = "2KB MTU"
3KBMTU      		 = "3KB MTU"
4KBMTU      		 = "4KB MTU"
5KBMTU      		 = "5KB MTU"
6KBMTU      		 = "6KB MTU"
7KBMTU      		 = "7KB MTU"
8KBMTU      		 = "8KB MTU"
9KBMTU      		 = "9KB MTU"
IntMod 			 = "Interrupt Moderation"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "Max IRQ per Second"
Enabled			 = "Enabled"
Disabled		 = "Disabled"
SpeedDuplex		 = "Speed & Duplex"
Auto		  	 = "Auto Negotiation"
10MHD		  	 = "10 Mbps Half Duplex"
10MFD		  	 = "10 Mbps Full Duplex"
100MHD			 = "100 Mbps Half Duplex"
100MFD			 = "100 Mbps Full Duplex"
FlowCtrl		 = "FlowControl"
ShutDW			 = "Shutdown Wake Up"
RSS			 = "Receive Side Scaling"
TXEna 			 = "Tx Enabled"
RXEna 			 = "Rx Enabled"
TXRXEna 		 = "Tx & Rx Enabled"
ReceiveBuffers 		 = "Receive Buffers"
TransmitBuffers 	 = "Transmit Buffers"
IPChksumOffv4 		 = "IPv4 Checksum Offload"
TCPChksumOffv4 		 = "TCP Checksum Offload (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "TCP Checksum Offload (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "UDP Checksum Offload (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "UDP Checksum Offload (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Large Send Offload (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Large Send Offload v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Large Send Offload v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Network Address"
WakeUpCapabilities       = "Wake Up Capabilities"
APSmode			 = "APS mode"
None		         = "None"
LinkChange	         = "Link Change"
MagicPacket	         = "Magic Packet"
PatternMatch	         = "Pattern Match"
MagicPacket_PatternMatch = "MagicPacket & PatternMatch"
All 			 = "All"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Chinese (Taiwan)
[Strings.0404]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "大型框架"
2KBMTU      		 = "2KB MTU"
3KBMTU      		 = "3KB MTU"
4KBMTU      		 = "4KB MTU"
5KBMTU      		 = "5KB MTU"
6KBMTU      		 = "6KB MTU"
7KBMTU      		 = "7KB MTU"
8KBMTU      		 = "8KB MTU"
9KBMTU      		 = "9KB MTU"
IntMod 			 = "中斷調節"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "每秒 IRQ 上限"
Enabled			 = "已啟用"
Disabled		 = "已停用"
SpeedDuplex		 = "速度和雙工"
Auto		  	 = "自動協調"
10MHD		  	 = "10 Mbps 半雙工"
10MFD		  	 = "10 Mbps 全雙工"
100MHD			 = "100 Mbps 半雙工"
100MFD			 = "100 Mbps 全雙工"
FlowCtrl		 = "FlowControl"
ShutDW			 = "關閉狀態喚醒"
RSS			 = "接收側邊調整"
TXEna 			 = "傳輸已啟用"
RXEna 			 = "接收已啟用"
TXRXEna 		 = "傳輸和接收已啟用"
ReceiveBuffers 		 = "接收緩衝"
TransmitBuffers 	 = "傳輸緩衝"
IPChksumOffv4 		 = "IPv4 檢查總和卸載"
TCPChksumOffv4 		 = "TCP 檢查總和卸載 (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "TCP 檢查總和卸載 (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "UDP 檢查總和卸載 (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "UDP 檢查總和卸載 (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "大型傳送卸載 (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "大型傳送卸載 v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "大型傳送卸載 v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "網路位址"
WakeUpCapabilities       = "喚醒功能"
APSmode			 = "APS 模式"
None		         = "無"
LinkChange	         = "Link Change"
MagicPacket	         = "Magic Packet"
PatternMatch	         = "Pattern Match"
MagicPacket_PatternMatch = "MagicPacket & PatternMatch"
All 			 = "全部"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; German (Standard)
[Strings.0407]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Jumbo-Frame"
2KBMTU      		 = "2 KB MTU"
3KBMTU      		 = "3 KB MTU"
4KBMTU      		 = "4 KB MTU"
5KBMTU      		 = "5 KB MTU"
6KBMTU      		 = "6 KB MTU"
7KBMTU      		 = "7 KB MTU"
8KBMTU      		 = "8 KB MTU"
9KBMTU      		 = "9 KB MTU"
IntMod 			 = "Interrupt Moderation"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "Max. IRQ pro Sekunde"
Enabled			 = "Aktiviert"
Disabled		 = "Deaktiviert"
SpeedDuplex		 = "Speed & Duplex"
Auto		  	 = "Autonegotiation"
10MHD		  	 = "10 Mbit/s Halbduplex"
10MFD		  	 = "10 Mbit/s Vollduplex"
100MHD			 = "100 Mbit/s Halbduplex"
100MFD			 = "100 Mbit/s Vollduplex"
FlowCtrl		 = "FlowControl"
ShutDW			 = "Shutdown/Wakeup"
RSS			 = "Empfangsskalierung"
TXEna 			 = "Tx aktiviert"
RXEna 			 = "Rx aktiviert"
TXRXEna 		 = "Tx & Rx aktiviert"
ReceiveBuffers 		 = "Pufferempfang"
TransmitBuffers 	 = "Pufferertragung"
IPChksumOffv4 		 = "IPv4 Checksum Offload"
TCPChksumOffv4 		 = "TCP Checksum Offload (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "TCP Checksum Offload (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "UDP Checksum Offload (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "UDP Checksum Offload (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Large Send Offload (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Large Send Offload v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Large Send Offload v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Netzwerkadresse"
WakeUpCapabilities       = "WakeUp-Eigenschaften"
APSmode			 = "APS-Modus"
None		         = "Keine"
LinkChange	         = "Link Change"
MagicPacket	         = "Magic Packet"
PatternMatch	         = "Pattern Match"
MagicPacket_PatternMatch = "MagicPacket & PatternMatch"
All 			 = "Alle"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Spanish (Spain, Traditional Sort)
[Strings.040A]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Trama gigante"
2KBMTU      		 = "MTU de 2KB"
3KBMTU      		 = "MTU de 3KB"
4KBMTU      		 = "MTU de 4KB"
5KBMTU      		 = "MTU de 5KB"
6KBMTU      		 = "MTU de 6KB"
7KBMTU      		 = "MTU de 7KB"
8KBMTU      		 = "MTU de 8KB"
9KBMTU      		 = "MTU de 9KB"
IntMod 			 = "Moderación de interrupciones"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "IRQ máx por segundo"
Enabled			 = "Habilitado"
Disabled		 = "Inhabilitado"
SpeedDuplex		 = "Velocidad y Dúplex"
Auto		  	 = "Negociación automática"
10MHD		  	 = "Dúplex medio 10Mbps"
10MFD		  	 = "Dúplex completo 10Mbps"
100MHD			 = "Dúplex medio 100Mbps"
100MFD			 = "Dúplex completo 100Mbps"
FlowCtrl		 = "FlowControl"
ShutDW			 = "Reactivar cierre"
RSS			 = "Ajuste de escala en lado de recepción"
TXEna 			 = "Transmisión habilitada"
RXEna 			 = "Recepción habilitada"
TXRXEna 		 = "Transmisión y recepción habilitadas"
ReceiveBuffers 		 = "Recibir búferes"
TransmitBuffers 	 = "Búfers de transmisión"
IPChksumOffv4 		 = "Carga de suma de comprobación IPv4"
TCPChksumOffv4 		 = "Carga de suma de comprobación TCP (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "Carga de suma de comprobación TCP (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "Carga de suma de comprobación UDP (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "Carga de suma de comprobación UDP (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Gran carga de envío (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Gran carga de envío v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Gran carga de envío v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Dirección de red"
WakeUpCapabilities       = "Capacidades de reactivación"
APSmode			 = "Modo APS"
None		         = "Ninguno"
LinkChange	         = "Link Change"
MagicPacket	         = "Magic Packet"
PatternMatch	         = "Pattern Match"
MagicPacket_PatternMatch = "MagicPacket & PatternMatch"
All 			 = "Todo"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."
; French (Standard)
[Strings.040C]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Trame Jumbo"
2KBMTU      		 = "MTU de 2 Ko"
3KBMTU      		 = "MTU de 3 Ko"
4KBMTU      		 = "MTU de 4 Ko"
5KBMTU      		 = "MTU de 5 Ko"
6KBMTU      		 = "MTU de 6 Ko"
7KBMTU      		 = "MTU de 7 Ko"
8KBMTU      		 = "MTU de 8 Ko"
9KBMTU      		 = "MTU de 9 Ko"
IntMod 			 = "Modération de l'interruption"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "IRQ maxi. par seconde"
Enabled			 = "Activée"
Disabled		 = "Désactivée"
SpeedDuplex		 = "Vitesse et Duplex"
Auto		  	 = "Négociation automatique"
10MHD		  	 = "10 Mbits/s Semi-duplex"
10MFD		  	 = "10 Mbits/s Duplex intégral"
100MHD			 = "100 Mbits/s Semi-duplex"
100MFD			 = "100 Mbits/s Duplex intégral"
FlowCtrl		 = "Contrôle de flux"
ShutDW			 = "Sortie de veille à l'arrêt"
RSS			 = "Mise à l'échelle côté réception"
TXEna 			 = "Tx activé"
RXEna 			 = "Rx activé"
TXRXEna 		 = "Tx et rx activés"
ReceiveBuffers 		 = "Mémoires tampon de réception"
TransmitBuffers 	 = "Mémoires tampon de transmission"
IPChksumOffv4 		 = "Déchargement de somme de contrôle IPv4"
TCPChksumOffv4 		 = "Déchargement de somme de contrôle TCP (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "Déchargement de somme de contrôle TCP (Ipv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "Déchargement de somme de contrôle UDP (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "Déchargement de somme de contrôle UDP (Ipv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Déchargement d'envoi important (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Déchargement d'envoi important v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Déchargement d'envoi important v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Adresse réseau"
WakeUpCapabilities       = "Capacités de mise en éveil"
APSmode			 = "Mode APS"
None		         = "Aucun"
LinkChange	         = "Changement de liaison"
MagicPacket	         = "Paquet magique"
PatternMatch	         = "Correspondance au modèle"
MagicPacket_PatternMatch = "MagicPack et PatternMatch"
All 			 = "Tous"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Italian (Standard)
[Strings.0410]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Frame jumbo"
2KBMTU      		 = "MTU 2 KB"
3KBMTU      		 = "MTU 3 KB"
4KBMTU      		 = "MTU 4 KB"
5KBMTU      		 = "MTU 5 KB"
6KBMTU      		 = "MTU 6 KB"
7KBMTU      		 = "MTU 7 KB"
8KBMTU      		 = "MTU 8 KB"
9KBMTU      		 = "MTU 9 KB"
IntMod 			 = "Regolazione di interrupt (interrupt moderation)"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "Numero massimo di IRQ per secondo"
Enabled			 = "Abilitata"
Disabled		 = "Disabilitato"
SpeedDuplex		 = "Velocità e duplex"
Auto		  	 = "Negoziazione automatica"
10MHD		  	 = "Half Duplex 10 Mbps"
10MFD		  	 = "Full Duplex 10 Mbps"
100MHD			 = "Half Duplex 100 Mbps"
100MFD			 = "Full Duplex 100 Mbps"
FlowCtrl		 = "FlowControl"
ShutDW			 = "Attivazione arresto"
RSS			 = "Receive-Side Scaling"
TXEna 			 = "Tx attivato"
RXEna 			 = "Rx attivato"
TXRXEna 		 = "Abilitato Tx e Rx"
ReceiveBuffers 		 = "Buffer di ricezione"
TransmitBuffers 	 = "Buffer di trasmissione"
IPChksumOffv4 		 = "Offload checksum IPv4"
TCPChksumOffv4 		 = "Offload di checksum TCP (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "Offload di checksum TCP (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "Offload di checksum UDP (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "Offload di checksum UDP (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Offload invio di grandi dimensioni (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Offload invio di grandi dimensioni v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Offload invio di grandi dimensioni v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Indirizzo di rete"
WakeUpCapabilities       = "Capacità di attivazione"
APSmode			 = "Modalità APS"
None		         = "Nessuno"
LinkChange	         = "Modifica collegamento"
MagicPacket	         = "Magic Packet"
PatternMatch	         = "Corrispondenza motivo"
MagicPacket_PatternMatch = "MagicPacket e PatternMatch"
All 			 = "Tutti"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Japanese
[Strings.0411]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "ジャンボ フレーム"
2KBMTU      		 = "2 KB MTU"
3KBMTU      		 = "3 KB MTU"
4KBMTU      		 = "4 KB MTU"
5KBMTU      		 = "5 KB MTU"
6KBMTU      		 = "6 KB MTU"
7KBMTU      		 = "7 KB MTU"
8KBMTU      		 = "8 KB MTU"
9KBMTU      		 = "9 KB MTU"
IntMod 			 = "割り込み調停"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "最大 IRQ/秒"
Enabled			 = "有効化"
Disabled		 = "無効化"
SpeedDuplex		 = "スピードと二重"
Auto		  	 = "自動ネゴシエーション"
10MHD		  	 = "10 Mbps 半二重"
10MFD		  	 = "10 Mbps 全二重"
100MHD			 = "100 Mbps 半二重"
100MFD			 = "100 Mbps 全二重"
FlowCtrl		 = "FlowControl"
ShutDW			 = "シャットダウン ウェークアップ"
RSS			 = "受信側スケーリング"
TXEna 			 = "Tx 有効化"
RXEna 			 = "Rx 有効化"
TXRXEna 		 = "Tx と Rx の有効化"
ReceiveBuffers 		 = "受信バッファ"
TransmitBuffers 	 = "送信バッファ"
IPChksumOffv4 		 = "IPv4 チェックサム オフロード"
TCPChksumOffv4 		 = "TCP チェックサム オフロード (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "TCP チェックサム オフロード (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "UDP チェックサム オフロード (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "UDP チェックサム オフロード (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "大量送信オフロード (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "大量送信オフロード v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "大量送信オフロード v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "ネットワーク アドレス"
WakeUpCapabilities       = "ウェークアップ機能"
APSmode			 = "APS モード"
None		         = "なし"
LinkChange	         = "リンク変更"
MagicPacket	         = "マジック パケット"
PatternMatch	         = "パターン マッチ"
MagicPacket_PatternMatch = "MagicPacket と PatternMatch"
All 			 = "すべて"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Dutch (Netherlands)
[Strings.0413]
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Jumboframe"
2KBMTU      		 = "2 KB MTU"
3KBMTU      		 = "3 KB MTU"
4KBMTU      		 = "4 KB MTU"
5KBMTU      		 = "5 KB MTU"
6KBMTU      		 = "6 KB MTU"
7KBMTU      		 = "7 KB MTU"
8KBMTU      		 = "8 KB MTU"
9KBMTU      		 = "9 KB MTU"
IntMod 			 = "Interruptcontrole"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "Max. IRQ per seconde"
Enabled			 = "Ingeschakeld"
Disabled		 = "Uitgeschakeld"
SpeedDuplex		 = "Snelheid en duplex"
Auto		  	 = "Automatisch onderhandelen"
10MHD		  	 = "10 Mbps half-duplex"
10MFD		  	 = "10 Mbps volledige duplex"
100MHD			 = "100 Mbps half-duplex"
100MFD			 = "100 Mbps volledige duplex"
FlowCtrl		 = "FlowControl"
ShutDW			 = "Afsluiten Ontwaken"
RSS			 = "Schalen aan de ontvangstzijde"
TXEna 			 = "Tx ingeschakeld"
RXEna 			 = "Rx ingeschakeld"
TXRXEna 		 = "Tx en Rx ingeschakeld"
ReceiveBuffers 		 = "Buffers ontvangen"
TransmitBuffers 	 = "Buffers verzenden"
IPChksumOffv4 		 = "Offload van IPv4-controlesom"
TCPChksumOffv4 		 = "Offload van TCP-controlesom (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "Offload van TCP-controlesom (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "Offload van UDP-controlesom (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "Offload van UDP-controlesom (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Grote verzendings-offload (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Grote verzendings-offload v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Grote verzendings-offload v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Netwerkadres"
WakeUpCapabilities       = "Mogelijkheden voor ontwaken"
APSmode			 = "APS-modus"
None		         = "Geen"
LinkChange	         = "Wijziging koppeling"
MagicPacket	         = "Magic-pakket"
PatternMatch	         = "Patroonovereenkomst"
MagicPacket_PatternMatch = "Magic-pakket en Patroonovereenkomst"
All 			 = "Alles"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."
;; Do NOT translate
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
; Portuguese (Brazil)
[Strings.0416]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Jumbo Frame"
2KBMTU      		 = "2KB MTU"
3KBMTU      		 = "3KB MTU"
4KBMTU      		 = "4KB MTU"
5KBMTU      		 = "5KB MTU"
6KBMTU      		 = "6KB MTU"
7KBMTU      		 = "7KB MTU"
8KBMTU      		 = "8KB MTU"
9KBMTU      		 = "9KB MTU"
IntMod 			 = "Interromper Moderação"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "Max IRQ por Segundo"
Enabled			 = "Activado"
Disabled		 = "Desactivado"
SpeedDuplex		 = "Velocidade e Duplex"
Auto		  	 = "Negociação Auotmática"
10MHD		  	 = "10 Mbps Half Duplex"
10MFD		  	 = "10 Mbps Full Duplex"
100MHD			 = "100 Mbps Half Duplex"
100MFD			 = "100 Mbps Full Duplex"
FlowCtrl		 = "FlowControl"
ShutDW			 = "Encerramento Reactivação"
RSS			 = "Receive Side Scaling"
TXEna 			 = "Tx Activada"
RXEna 			 = "Rx Activada"
TXRXEna 		 = "Tx e Rx Activadas"
ReceiveBuffers 		 = "Buffers de Recepção"
TransmitBuffers 	 = "Buffers de Transmissão"
IPChksumOffv4 		 = "IPv4 Checksum Offload"
TCPChksumOffv4 		 = "TCP Checksum Offload (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "TCP Checksum Offload (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "UDP Checksum Offload (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "UDP Checksum Offload (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Large Send Offload (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Large Send Offload v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Large Send Offload v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Endereço de Rede"
WakeUpCapabilities       = "Capacidades de Reactivação"
APSmode			 = "Modo APS"
None		         = "Nenhum"
LinkChange	         = "Alteração de Ligação"
MagicPacket	         = "Magic Packet"
PatternMatch	         = "Correspondência por Padrão"
MagicPacket_PatternMatch = "MagicPacket e Correspondência por Padrão"
All 			 = "Todos"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."
; Chinese (PRC)
[Strings.0804]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Jumbo 帧"
2KBMTU      		 = "2KB MTU"
3KBMTU      		 = "3KB MTU"
4KBMTU      		 = "4KB MTU"
5KBMTU      		 = "5KB MTU"
6KBMTU      		 = "6KB MTU"
7KBMTU      		 = "7KB MTU"
8KBMTU      		 = "8KB MTU"
9KBMTU      		 = "9KB MTU"
IntMod 			 = "中断裁决"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "每秒最大 IRQ"
Enabled			 = "启用"
Disabled		 = "禁用"
SpeedDuplex		 = "速度和双工"
Auto		  	 = "自动协商"
10MHD		  	 = "10 Mbps 半双工"
10MFD		  	 = "10 Mbps 全双工"
100MHD			 = "100 Mbps 半双工"
100MFD			 = "100 Mbps 全双工"
FlowCtrl		 = "流控制"
ShutDW			 = "关闭状态唤醒"
RSS			 = "接收方缩放"
TXEna 			 = "Tx 已启用"
RXEna 			 = "Rx 已启用"
TXRXEna 		 = "Tx 和 Rx 已启用"
ReceiveBuffers 		 = "接收缓冲区"
TransmitBuffers 	 = "传输缓冲区"
IPChksumOffv4 		 = "IPv4 校验和卸载"
TCPChksumOffv4 		 = "TCP 校验和卸载 (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "TCP 校验和卸载 (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "UDP 校验和卸载 (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "UDP 校验和卸载 (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "大量发送卸载 (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "大量发送卸载 v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "大量发送卸载 v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "网络地址"
WakeUpCapabilities       = "唤醒功能"
APSmode			 = "APS 模式"
None		         = "无"
LinkChange	         = "链接更改"
MagicPacket	         = "幻数据包"
PatternMatch	         = "模式匹配"
MagicPacket_PatternMatch = "MagicPacket & PatternMatch"
All 			 = "全部"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Czech
[Strings.0405]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Jumbo Frame"
2KBMTU      		 = "2KB MTU"
3KBMTU      		 = "3KB MTU"
4KBMTU      		 = "4KB MTU"
5KBMTU      		 = "5KB MTU"
6KBMTU      		 = "6KB MTU"
7KBMTU      		 = "7KB MTU"
8KBMTU      		 = "8KB MTU"
9KBMTU      		 = "9KB MTU"
IntMod 			 = "Zmírnění přerušení"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "Maximální počet IRQ za vteřinu"
Enabled			 = "Zapnuto"
Disabled		 = "Vypnuto"
SpeedDuplex		 = "Rychlost a duplex"
Auto		  	 = "Automatické vyjednávání"
10MHD		  	 = "Poloviční duplex 10 Mb/s"
10MFD		  	 = "Plný duplex 10 Mb/s"
100MHD			 = "Poloviční duplex 100 Mb/s"
100MFD			 = "Plný duplex 100 Mb/s"
FlowCtrl		 = "Řízení toku"
ShutDW			 = "Probuzení vypnutého počítače"
RSS			 = "RSS (příchozí procesy mezi více procesorů)"
TXEna 			 = "Tx zapnuto"
RXEna 			 = "Rx zapnuto"
TXRXEna 		 = "Tx a Rx zapnuto"
ReceiveBuffers 		 = "Vyrovnávací paměť příjmu"
TransmitBuffers 	 = "Vyrovnávací paměť odesílání"
IPChksumOffv4 		 = "Odstranění kontrolního součtu u protokolu IPv4"
TCPChksumOffv4 		 = "Odstranění kontrolního součtu u protokolu TCP (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "Odstranění kontrolního součtu u protokolu TCP (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "Odstranění kontrolního součtu u protokolu UDP (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "Odstranění kontrolního součtu u protokolu UDP (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Snižování zátěže u rozsáhlého odesílání (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Snižování zátěže u rozsáhlého odesílání v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Snižování zátěže u rozsáhlého odesílání v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Adresa sítě"
WakeUpCapabilities       = "Schopnosti probuzení počítače"
APSmode			 = "Režim APS"
None		         = "Žádný"
LinkChange	         = "Změna linky"
MagicPacket	         = "Magický paket"
PatternMatch	         = "Porovnávací vzorek"
MagicPacket_PatternMatch = "Magický paket a porovnávací vzorek"
All 			 = "Vše"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Danish
[Strings.0406]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Jumboramme"
2KBMTU      		 = "2KB MTU"
3KBMTU      		 = "3KB MTU"
4KBMTU      		 = "4KB MTU"
5KBMTU      		 = "5KB MTU"
6KBMTU      		 = "6KB MTU"
7KBMTU      		 = "7KB MTU"
8KBMTU      		 = "8KB MTU"
9KBMTU      		 = "9KB MTU"
IntMod 			 = "Interruptindstilling"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "Maks. IRQ pr. sekund"
Enabled			 = "Aktiveret"
Disabled		 = "Deaktiveret"
SpeedDuplex		 = "Hastighed og duplex"
Auto		  	 = "Automatisk forhandling"
10MHD		  	 = "10 Mbps halv duplex"
10MFD		  	 = "10 Mbps fuld duplex"
100MHD			 = "100 Mbps halv duplex"
100MFD			 = "100 Mbps fuld duplex"
FlowCtrl		 = "FlowControl"
ShutDW			 = "Lukning/aktivering"
RSS			 = "Modtag sideskalering"
TXEna 			 = "Tx-aktiveret"
RXEna 			 = "Rx-aktiveret"
TXRXEna 		 = "Tx- og Rx-aktiveret"
ReceiveBuffers 		 = "Modtagelsesbuffere"
TransmitBuffers 	 = "Afsendelsesbuffere"
IPChksumOffv4 		 = "Aflastning af IPv4-kontrolsum"
TCPChksumOffv4 		 = "Aflastning af TCP-kontrolsum (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "Aflastning af TCP-kontrolsum (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "Aflastning af UDP-kontrolsum (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "Aflastning af UDP-kontrolsum (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Aflastning af for stor forsendelse (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Aflastning af for stor forsendelse v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Aflastning af for stor forsendelse v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Netværksadresse"
WakeUpCapabilities       = "Aktiveringsfunktioner"
APSmode			 = "APS-tilstand"
None		         = "Ingen"
LinkChange	         = "Forbindelsesændring"
MagicPacket	         = "Magisk pakke"
PatternMatch	         = "Mønstermatch"
MagicPacket_PatternMatch = "Magisk pakke og mønstermatch"
All 			 = "Alt"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Finnish
[Strings.040b]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Jumbo-kehys"
2KBMTU      		 = "2 kt MTU"
3KBMTU      		 = "3 kt MTU"
4KBMTU      		 = "4 kt MTU"
5KBMTU      		 = "5 kt MTU"
6KBMTU      		 = "6 kt MTU"
7KBMTU      		 = "7 kt MTU"
8KBMTU      		 = "8 kt MTU"
9KBMTU      		 = "9 kt MTU"
IntMod 			 = "Keskeytysten lieventäminen"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "Enintään IRQ/s"
Enabled			 = "Käytössä"
Disabled		 = "Poissa käytöstä"
SpeedDuplex		 = "Nopeus & kaksisuuntaisuus"
Auto		  	 = "Automaattinen neuvottelu"
10MHD		  	 = "10 Mbps vuorosuuntaisuus"
10MFD		  	 = "10 Mbps kaksisuuntaisuus"
100MHD			 = "100 Mbps vuorosuuntaisuus"
100MFD			 = "100 Mbps kaksisuuntaisuus"
FlowCtrl		 = "Vuonohjaus"
ShutDW			 = "Herätys sammutuksesta"
RSS			 = "Vastaanottopuolen skaalaustila"
TXEna 			 = "Tx käytössä"
RXEna 			 = "Rx käytössä"
TXRXEna 		 = "Tx & Rx käytössä"
ReceiveBuffers 		 = "Vastaanottopuskurit"
TransmitBuffers 	 = "Lähetyspuskurit"
IPChksumOffv4 		 = "IPv4-tarkistussumman purku"
TCPChksumOffv4 		 = "TCP-tarkistussumman purku (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "TCP-tarkistussumman purku (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "UDP-tarkistussumman purku (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "UDP-tarkistussumman purku (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Suuren lähetyksen purku (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Suuren lähetyksen purku v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Suuren lähetyksen purku v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Verkko-osoite"
WakeUpCapabilities       = "Heräämisominaisuudet"
APSmode			 = "Yhteyspistepalvelutila"
None		         = "Ei mitään"
LinkChange	         = "Linkin vaihto"
MagicPacket	         = "Magic-paketti"
PatternMatch	         = "Mallivastaavuus"
MagicPacket_PatternMatch = "Magic-paketti & mallivastaavuus"
All 			 = "Kaikki"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Greek
[Strings.0408]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Πλαίσιο Jumbo"
2KBMTU      		 = "2 KB MTU"
3KBMTU      		 = "3 KB MTU"
4KBMTU      		 = "4 KB MTU"
5KBMTU      		 = "5 KB MTU"
6KBMTU      		 = "6 KB MTU"
7KBMTU      		 = "7 KB MTU"
8KBMTU      		 = "8 KB MTU"
9KBMTU      		 = "9 KB MTU"
IntMod 			 = "Ρύθμιση διακοπών"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "Μέγιστος αριθμός IRQ ανά δευτερόλεπτο"
Enabled			 = "Ενεργοποίηση"
Disabled		 = "Απενεργοποίηση"
SpeedDuplex		 = "Ταχύτητα & αμφίδρομη λειτουργία"
Auto		  	 = "Αυτόματη διαπραγμάτευση"
10MHD		  	 = "Ημι-αμφίδρομο 10 Mbps"
10MFD		  	 = "Πλήρως αμφίδρομο 10 Mbps"
100MHD			 = "Ημι-αμφίδρομο 100 Mbps"
100MFD			 = "Πλήρως αμφίδρομο 100 Mbps"
FlowCtrl		 = "Έλεγχος ροής"
ShutDW			 = "Ενεργοποίηση τερματισμού"
RSS			 = "Καταμερισμός από τον παραλήπτη"
TXEna 			 = "Ενεργοποιημένο Tx"
RXEna 			 = "Ενεργοποιημένο Rx"
TXRXEna 		 = "Ενεργοποιημένο Tx & Rx"
ReceiveBuffers 		 = "Καταχωρητές λήψης"
TransmitBuffers 	 = "Καταχωρητές μετάδοσης"
IPChksumOffv4 		 = "Μείωση φόρτου αθροίσματος ελέγχου IPv4"
TCPChksumOffv4 		 = "Μείωση φόρτου αθροίσματος ελέγχου TCP (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "Μείωση φόρτου αθροίσματος ελέγχου TCP (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "Μείωση φόρτου αθροίσματος ελέγχου UDP (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "Μείωση φόρτου αθροίσματος ελέγχου UDP (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Μείωση φόρτου μεγάλης αποστολής (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Μείωση φόρτου μεγάλης αποστολής v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Μείωση φόρτου μεγάλης αποστολής v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Διεύθυνση δικτύου"
WakeUpCapabilities       = "Δυνατότητες ενεργοποίησης"
APSmode			 = "Λειτουργία APS"
None		         = "Χωρίς"
LinkChange	         = "Αλλαγή σύνδεσης"
MagicPacket	         = "Μαγικό πακέτο"
PatternMatch	         = "Ταίριασμα μοτίβου"
MagicPacket_PatternMatch = "Μαγικό πακέτο & ταίριασμα μοτίβου"
All 			 = "Όλα"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Hungarian
[Strings.040e]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Óriáskeret"
2KBMTU      		 = "2 kB MTU"
3KBMTU      		 = "3 kB MTU"
4KBMTU      		 = "4 kB MTU"
5KBMTU      		 = "5 kB MTU"
6KBMTU      		 = "6 kB MTU"
7KBMTU      		 = "7 kB MTU"
8KBMTU      		 = "8 kB MTU"
9KBMTU      		 = "9 kB MTU"
IntMod 			 = "Megszakításmérséklés"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "Másodpercenkénti maximális IRQ"
Enabled			 = "Engedélyezve"
Disabled		 = "Letiltva"
SpeedDuplex		 = "Sebesség és duplexitás"
Auto		  	 = "Automatikus egyeztetés"
10MHD		  	 = "10 Mbps-os fél duplex"
10MFD		  	 = "10 Mbps-os teljes duplex"
100MHD			 = "100 Mbps-os fél duplex"
100MFD			 = "100 Mbps-os teljes duplex"
FlowCtrl		 = "Forgalomszabályozás"
ShutDW			 = "Felébresztés"
RSS			 = "Fogadó oldali méretezés"
TXEna 			 = "Tx engedélyezve"
RXEna 			 = "Rx engedélyezve"
TXRXEna 		 = "Tx és Rx engedélyezve"
ReceiveBuffers 		 = "Fogadási pufferek"
TransmitBuffers 	 = "Átviteli pufferek"
IPChksumOffv4 		 = "IPv4 ellenőrző összeg számításának kihelyezése"
TCPChksumOffv4 		 = "TCP ellenőrző összeg számításának kihelyezése (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "TCP ellenőrző összeg számításának kihelyezése (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "UDP ellenőrző összeg számításának kihelyezése (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "UDP ellenőrző összeg számításának kihelyezése (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Tehermentesítés nagy méretű küldés esetén (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Tehermentesítés nagy méretű küldés esetén v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Tehermentesítés nagy méretű küldés esetén v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Hálózati cím"
WakeUpCapabilities       = "Ébresztési szolgáltatások"
APSmode			 = "APS mód"
None		         = "Nincs"
LinkChange	         = "Csatolásállapot-változás"
MagicPacket	         = "Bűvös csomag"
PatternMatch	         = "Mintaegyezés"
MagicPacket_PatternMatch = "Bűvös csomag és mintaegyezés"
All 			 = "Összes"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Korean
[Strings.0412]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Jumbo 프레임"
2KBMTU      		 = "2KB MTU"
3KBMTU      		 = "3KB MTU"
4KBMTU      		 = "4KB MTU"
5KBMTU      		 = "5KB MTU"
6KBMTU      		 = "6KB MTU"
7KBMTU      		 = "7KB MTU"
8KBMTU      		 = "8KB MTU"
9KBMTU      		 = "9KB MTU"
IntMod 			 = "인터럽트 조절"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "초당 최대 IRQ"
Enabled			 = "사용함"
Disabled		 = "사용 안 함"
SpeedDuplex		 = "속도 및 이중성"
Auto		  	 = "자동 협상"
10MHD		  	 = "10Mbps 반이중"
10MFD		  	 = "10Mbps 전이중"
100MHD			 = "100Mbps 반이중"
100MFD			 = "100Mbps 전이중"
FlowCtrl		 = "흐름 제어(FlowControl)"
ShutDW			 = "중지 모드 해제(Shutdown Wake Up)"
RSS			 = "수신측 배율"
TXEna 			 = "Tx 사용"
RXEna 			 = "Rx 사용"
TXRXEna 		 = "Tx 및 Rx 사용"
ReceiveBuffers 		 = "수신 버퍼"
TransmitBuffers 	 = "전송 버퍼"
IPChksumOffv4 		 = "IPv4 체크섬 오프로드"
TCPChksumOffv4 		 = "TCP 체크섬 오프로드(IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "TCP 체크섬 오프로드(IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "UDP 체크섬 오프로드(IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "UDP 체크섬 오프로드(IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "LSO(Large Send Offload)(IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "LSO(Large Send Offload) v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "LSO(Large Send Offload) v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "네트워크 주소"
WakeUpCapabilities       = "절전 모드 해제 기능"
APSmode			 = "APS 모드"
None		         = "없음"
LinkChange	         = "연결 변경"
MagicPacket	         = "매직 패킷"
PatternMatch	         = "패턴 일치"
MagicPacket_PatternMatch = "매직 패킷 및 패턴 일치"
All 			 = "전체"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Norwegian
[Strings.0414]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Jumbo Frame"
2KBMTU      		 = "2 kB MTU"
3KBMTU      		 = "3 kB MTU"
4KBMTU      		 = "4 kB MTU"
5KBMTU      		 = "5 kB MTU"
6KBMTU      		 = "6 kB MTU"
7KBMTU      		 = "7 kB MTU"
8KBMTU      		 = "8 kB MTU"
9KBMTU      		 = "9 kB MTU"
IntMod 			 = "Avbruddsmoderering"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "Maks. IRQ per sekund"
Enabled			 = "Aktivert"
Disabled		 = "Deaktivert"
SpeedDuplex		 = "Hastighet og dupleks"
Auto		  	 = "Autoforhandling"
10MHD		  	 = "10 Mbps halv dupleks"
10MFD		  	 = "10 Mbps full dupleks"
100MHD			 = "100 Mbps halv dupleks"
100MFD			 = "100 Mbps full dupleks"
FlowCtrl		 = "Flytkontroll"
ShutDW			 = "Deaktiver oppvåkning"
RSS			 = "Skalering på mottakssiden"
TXEna 			 = "Tx aktivert"
RXEna 			 = "Rx aktivert"
TXRXEna 		 = "Tx og Rx aktivert"
ReceiveBuffers 		 = "Mottaksbuffere"
TransmitBuffers 	 = "Sendebuffere"
IPChksumOffv4 		 = "IPv4-sjekksumavlasting"
TCPChksumOffv4 		 = "TCP-sjekksumavlasting (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "TCP-sjekksumavlasting (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "UDP-sjekksumavlasting (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "UDP-sjekksumavlasting (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Avlasting ved stor sending (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Avlasting ved stor sending v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Avlasting ved stor sending v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Nettverksadresse"
WakeUpCapabilities       = "Oppvåkingsmuligheter"
APSmode			 = "APS-modus"
None		         = "Ingen"
LinkChange	         = "Forbindelsesendring"
MagicPacket	         = "Magic Packet"
PatternMatch	         = "Mønstergjenkjenning"
MagicPacket_PatternMatch = "MagicPacket og mønstergjenkjenning"
All 			 = "Alle"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Polish
[Strings.0415]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Ramka Jumbo"
2KBMTU      		 = "MTU 2 KB"
3KBMTU      		 = "MTU 3 KB"
4KBMTU      		 = "MTU 4 KB"
5KBMTU      		 = "MTU 5 KB"
6KBMTU      		 = "MTU 6 KB"
7KBMTU      		 = "MTU 7 KB"
8KBMTU      		 = "MTU 8 KB"
9KBMTU      		 = "MTU 9 KB"
IntMod 			 = "Moderacja przerwań"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "Maks. IRQ na sekundę"
Enabled			 = "Włączone"
Disabled		 = "Wyłączone"
SpeedDuplex		 = "Szybkość i dupleks"
Auto		  	 = "Automatyczna negocjacja"
10MHD		  	 = "10 Mb/s, półdupleks"
10MFD		  	 = "10 Mb/s, pełny dupleks"
100MHD			 = "100 Mb/s, półdupleks"
100MFD			 = "100 Mb/s, pełny dupleks"
FlowCtrl		 = "Sterowanie przepływem"
ShutDW			 = "Wyłączanie i budzenie"
RSS			 = "Skalowanie odbioru"
TXEna 			 = "Tx włączone"
RXEna 			 = "Rx włączone"
TXRXEna 		 = "Tx i Rx włączone"
ReceiveBuffers 		 = "Bufory odbioru"
TransmitBuffers 	 = "Bufory transmisji"
IPChksumOffv4 		 = "Odciążanie sumy kontrolnej IPv4"
TCPChksumOffv4 		 = "Odciążanie sumy kontrolnej TCP (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "Odciążanie sumy kontrolnej TCP (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "Odciążanie sumy kontrolnej UDP (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "Odciążanie sumy kontrolnej UDP (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Odciążanie dużych transmisji (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Odciążanie dużych transmisji v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Odciążanie dużych transmisji v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Adres sieciowy"
WakeUpCapabilities       = "Funkcje budzenia"
APSmode			 = "Tryb APS"
None		         = "Brak"
LinkChange	         = "Zmiana łącza"
MagicPacket	         = "Pakiet specjalny"
PatternMatch	         = "Dopasowanie do wzorca"
MagicPacket_PatternMatch = "Pakiet specjalny i dopasowanie do wzorca"
All 			 = "Wszystko"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Russian
[Strings.0419]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Кадры крупных размеров"
2KBMTU      		 = "2 Кб MTU"
3KBMTU      		 = "3 Кб MTU"
4KBMTU      		 = "4 Кб MTU"
5KBMTU      		 = "5 Кб MTU"
6KBMTU      		 = "6 Кб MTU"
7KBMTU      		 = "7 Кб MTU"
8KBMTU      		 = "8 Кб MTU"
9KBMTU      		 = "9 Кб MTU"
IntMod 			 = "Управление прерываниями"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "Макс. IRQ в секунду"
Enabled			 = "Включено"
Disabled		 = "Выключено"
SpeedDuplex		 = "Скорость и режим дуплекса"
Auto		  	 = "Автосогласование"
10MHD		  	 = "10 Мбит/с, полудуплекс"
10MFD		  	 = "10 Мбит/с, полный дуплекс"
100MHD			 = "100 Мбит/с, полудуплекс"
100MFD			 = "100 Мбит/с, полный дуплекс"
FlowCtrl		 = "Управление потоком"
ShutDW			 = "Завершение Пробуждение"
RSS			 = "Масштабирование на стороне приема"
TXEna 			 = "Передача включена"
RXEna 			 = "Прием включен"
TXRXEna 		 = "Передача и прием включены"
ReceiveBuffers 		 = "Буферы приема"
TransmitBuffers 	 = "Буферы передачи"
IPChksumOffv4 		 = "Разгрузка операций контрольной суммы IPv4"
TCPChksumOffv4 		 = "Разгрузка операций контрольной суммы ТСР (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "Разгрузка операций контрольной суммы TCP (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "Разгрузка операций контрольной суммы UDP (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "Разгрузка операций контрольной суммы UDP (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Разгрузка операций с отправкой больших пакетов (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Разгрузка операций с отправкой больших пакетов v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Разгрузка операций с отправкой больших пакетов v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Сетевой адрес"
WakeUpCapabilities       = "Возможности пробуждения"
APSmode			 = "Режим APS"
None		         = "Нет"
LinkChange	         = "Смена связи"
MagicPacket	         = "Пакет Magic"
PatternMatch	         = "Соответствие шаблону"
MagicPacket_PatternMatch = "Пакет Magic и соответствие шаблону"
All 			 = "Все"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Slovak
[Strings.041b]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Rámec Jumbo"
2KBMTU      		 = "2 kB MTU"
3KBMTU      		 = "3 kB MTU"
4KBMTU      		 = "4 kB MTU"
5KBMTU      		 = "5 kB MTU"
6KBMTU      		 = "6 kB MTU"
7KBMTU      		 = "7 kB MTU"
8KBMTU      		 = "8 kB MTU"
9KBMTU      		 = "9 kB MTU"
IntMod 			 = "Moderovanie prerušenia"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "Max. počet prerušení IRQ za sekundu"
Enabled			 = "Povolené"
Disabled		 = "Zakázané"
SpeedDuplex		 = "Rýchlosť a duplex"
Auto		  	 = "Automatické vyjednávanie"
10MHD		  	 = "Polovičný duplex 10 Mb/s"
10MFD		  	 = "Úplný duplex 10 Mb/s"
100MHD			 = "Polovičný duplex 100 Mb/s"
100MFD			 = "Úplný duplex 100 Mb/s"
FlowCtrl		 = "Riadenie toku"
ShutDW			 = "Vypnutie/prebudenie"
RSS			 = "Prispôsobenie na strane prijímateľa"
TXEna 			 = "Odosielanie povolené"
RXEna 			 = "Príjem povolený"
TXRXEna 		 = "Príjem a odosielanie povolené"
ReceiveBuffers 		 = "Medzipamäť pre príjem"
TransmitBuffers 	 = "Medzipamäť pre odosielanie"
IPChksumOffv4 		 = "Zníženie záťaže pri kontrolných súčtoch protokolu IPv4"
TCPChksumOffv4 		 = "Zníženie záťaže pri kontrolných súčtoch protokolu TCP (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "Zníženie záťaže pri kontrolných súčtoch protokolu TCP (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "Zníženie záťaže pri kontrolných súčtoch protokolu UDP (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "Zníženie záťaže pri kontrolných súčtoch protokolu UDP (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Zníženie záťaže pri odosielaní veľkého množstva údajov (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Zníženie záťaže pri odosielaní veľkého množstva údajov v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Zníženie záťaže pri odosielaní veľkého množstva údajov v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Sieťová adresa"
WakeUpCapabilities       = "Možnosti prebudenia"
APSmode			 = "Režim APS"
None		         = "Žiadne"
LinkChange	         = "Zmena linky"
MagicPacket	         = "Magický paket"
PatternMatch	         = "Zhoda vzorov"
MagicPacket_PatternMatch = "Magický paket a zhoda vzorov"
All 			 = "Všetko"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Swedish
[Strings.041d]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Jumboram"
2KBMTU      		 = "2 kB MTU"
3KBMTU      		 = "3 kB MTU"
4KBMTU      		 = "4 kB MTU"
5KBMTU      		 = "5 kB MTU"
6KBMTU      		 = "6 kB MTU"
7KBMTU      		 = "7 kB MTU"
8KBMTU      		 = "8 kB MTU"
9KBMTU      		 = "9 kB MTU"
IntMod 			 = "Avbrottshantering"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "Max IRQ per sekund"
Enabled			 = "Aktiverad"
Disabled		 = "Inaktiverad"
SpeedDuplex		 = "Hastighet och duplex"
Auto		  	 = "Automatisk förhandling"
10MHD		  	 = "10 Mbit/s halv duplex"
10MFD		  	 = "10 Mbit/s full duplex"
100MHD			 = "100 Mbit/s halv duplex"
100MFD			 = "100 Mbit/s full duplex"
FlowCtrl		 = "Flödeskontroll"
ShutDW			 = "Avstängning, väckning"
RSS			 = "Skalning för mottagare"
TXEna 			 = "Tx-aktiverad"
RXEna 			 = "Rx-aktiverad"
TXRXEna 		 = "Tx- och Rx-aktiverad"
ReceiveBuffers 		 = "Mottagningsbuffertar"
TransmitBuffers 	 = "Sändningsbuffertar"
IPChksumOffv4 		 = "IPv4-kontrollsummeavlastning"
TCPChksumOffv4 		 = "TCP-kontrollsummeavlastning (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "TCP-kontrollsummeavlastning (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "UDP-kontrollsummeavlastning (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "UDP-kontrollsummeavlastning (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Avlastning för stor sändning (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Avlastning för stor sändning v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Avlastning för stor sändning v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Nätverksadress"
WakeUpCapabilities       = "Väckningsfunktioner"
APSmode			 = "APS-läge"
None		         = "Inget"
LinkChange	         = "Länkändring"
MagicPacket	         = "Magiskt paket"
PatternMatch	         = "Mönstermatchning"
MagicPacket_PatternMatch = "Magiskt paket och mönstermatchning"
All 			 = "Allt"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."

; Turkish
[Strings.041f]
;; Translation from this point ON.
;---------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHR 			 = "Atheros"
JumboFrame  		 = "Jumbo Çerçeve"
2KBMTU      		 = "2KB MTU"
3KBMTU      		 = "3KB MTU"
4KBMTU      		 = "4KB MTU"
5KBMTU      		 = "5KB MTU"
6KBMTU      		 = "6KB MTU"
7KBMTU      		 = "7KB MTU"
8KBMTU      		 = "8KB MTU"
9KBMTU      		 = "9KB MTU"
IntMod 			 = "Kesme Düzenleme"
L0sL1Threshold           = "L0sL1 Gateway"
MaxIrq			 = "Maks IRQ/Saniye"
Enabled			 = "Etkin"
Disabled		 = "Devre dışı"
SpeedDuplex		 = "Hız ve Çift Yönlü"
Auto		  	 = "Otomatik Anlaşma"
10MHD		  	 = "10 Mbps Yarı Çift Yönlü"
10MFD		  	 = "10 Mbps Tam Çift Yönlü"
100MHD			 = "100 Mbps Yarı Çift Yönlü"
100MFD			 = "100 Mbps Tam Çift Yönlü"
FlowCtrl		 = "Akış Denetimi"
ShutDW			 = "Kapatma Uyandırma"
RSS			 = "Alma Tarafı Ölçeklendirmesi"
TXEna 			 = "Tx Etkin"
RXEna 			 = "Rx Etkin"
TXRXEna 		 = "Tx ve Rx Etkin"
ReceiveBuffers 		 = "Alma Arabellekleri"
TransmitBuffers 	 = "İletim Arabellekleri"
IPChksumOffv4 		 = "IPv4 Sağlama Toplamı Boşaltma"
TCPChksumOffv4 		 = "TCP Sağlama Toplamı Boşaltma (IPv4)"
TCPChksumOffv6 		 = "TCP Sağlama Toplamı Boşaltma (IPv6)"
UDPChksumOffv4 		 = "UDP Sağlama Toplamı Boşaltma (IPv4)"
UDPChksumOffv6 		 = "UDP Sağlama Toplamı Boşaltma (IPv6)"
LSOv1IPv4 		 = "Büyük Gönderme Boşaltması (IPv4)"
LSOv2IPv4 		 = "Büyük Gönderme Boşaltması v2 (IPv4)"
LSOv2IPv6 		 = "Büyük Gönderme Boşaltması v2 (IPv6)"
NetAddress   		 = "Ağ Adresi"
WakeUpCapabilities       = "Uyandırma Yetenekleri"
APSmode			 = "APS modu"
None		         = "Hiçbiri"
LinkChange	         = "Bağlantı Değişikliği"
MagicPacket	         = "Sihirli Paket"
PatternMatch	         = "Desen Eşleştirme"
MagicPacket_PatternMatch = "Sihirli Paket ve Desen Eşleştirme"
All 			 = "Tümü"

ATHR.L1C 		 = "Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
ATHR.L2C 		 = "Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller"
L1C.Service.DispName 	 = "NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller"
DriverDisk		 = "Atheros AR81xx Series PCI-E Ethernet Controller Installation Disk"
HelpText		 = "This Atheros network Controller connects you to the network."